**Séance 5**

Aujourd’hui j ai soudé le plaque Arduino au reste du montage ainsi que le support de connexion qui permet de relier les fils des composants (comme le moteur par exemple )à la plaque arduino et facilite le changement de la plaque arduino si elle est endommagé a cause d une mauvaise manipulation. Ensuite j ai résolu mon problème avec ma guirlande. Je n arrivais pas à téleverser mon programme cela été du a un mauvais réglage sur le logiciel arduino et un mauvais codage de mon programme.

Nous avons fait fasse un problème en effet lorsque et vous monte le repos c'est-à-dire mettre la plaque artisan ainsi que la plaque où se trouve frigo pour faire tourner notre repas le poids été au mauvaise endroit de ce fait la boule ne s'équilibre pas sur les roux qui font avancer le robot.